**ПАМЯТКА О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЖИЛЬЕ**

1. Уходя из квартиры, необходимо убедится в том, что все электроприборы выключены из сети.
2. Не оставляйте без присмотра включенные в электрическую сеть зарядные устройства с сотовыми телефонами.
3. Не эксплуатируйте электронагревательные приборы (утюги, чайники, электроплитки и т.д.) не имеющие устройств тепловой защиты, а также без подставок из негорючих материалов, исключающих опасность возникновения пожаров.
4. Не пользуйтесь поврежденными розетками, не эксплуатируйте электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией.
5. Не обертывайте электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, не используйте лампами накаливания без защитных плафонов.
6. Не применяйте нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы.
7. Не храните в квартире ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны с горючими газами.
8. Не осуществляйте хранение на лестничных клетках и под лестничными маршами горючие материалы (ящики, доски и т.д.)
9. Не захламляйте балконы горючими материалами.
10. Не оставляйте детей без присмотра, не оставляйте зажигалки и спички на видных местах, проводите беседы с детьми о мерах пожарной безопасности.
11. Не курите лёжа в постели.
12. Не бросайте окурки от сигарет с балконов, а гасите их в пепельнице.

**При эксплуатации печного отопления запрещается:**

1. эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра
2. топить печи имеющие трещины, а также неисправную дверцу топки;
3. оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;
4. располагать топливо, другие горючие материалы и вещества на предтопочном листе;
5. применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;
6. топить углем, коксом и газом печи, не предусмотренные для этих видов топлива;
7. перекаливать печи.